

Модульная аппаратура.

Гидравлические распределители



Технические данные:

Максимальное давление линии Р, А и В – 315 бар,

Максимальное давление линия Т – 210 бар,

Максимальный расход – 100 л/мин.

Рабочий цикл – 100%.


**4WE6 - H - R220V**

**4WE6** = CETOP 3 (Ду 6)

**4WE10** = CETOP 5 (Ду 10)

Без символа – уплотнение NBR

**V** – уплотнение FKM








**E**

**H**

**J**

**G**



Напряжение питания

**G12** – 12VDC

**G24** – 12VDC

**R220V** – 220VAC

**D**



**C**

**JA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование (Ду 6) | Цена | Наименование (Ду 10) | Цена |
| 4WE6D-R220V | 2700 | 4WE10D-R220V | 5600 |
| 4WE6C-R220V | 2700 | 4WE10C-R220V | 5600 |
| 4WE6JA-R220V | 2700 | 4WE10JA-R220V | 5600 |
| 4WE6E-R220V | 3800 | 4WE10E-R220V | 6240 |
| 4WE6H-R220V | 3800 | 4WE10H-R220V | 6240 |
| 4WE6J-R220V | 3800 | 4WE10J-R220V | 6240 |
| 4WE6G-R220V | 4200 | 4WE10G-R220V | 6720 |

**Гидравлические дроссели.**

**Ду 6 Ду 10**


****

Технические данные:

Максимальное давление 315 бар,

Максимальный расход Ду6 – 35 л/мин

Максимальный расход Ду10 – 70 л/мин

 **MTCV - 06 - W-K**



**A – K**

**B – K**


**W – K**


**MTCV-06** = CETOP 3 (Ду 6)

**MTCV-10** = CETOP 5 (Ду 10)



|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Цена |
| MTCV-06-A-K | 3600,00 |
| MTCV-06-B-K | 3600,00 |
| MTCV-06-W-K | 3600,00 |
| MTCV-10-A-K | 5400,00 |
| MTCV-10-B-K | 5400,00 |
| MTCV-10-W-K | 5400,00 |


**Предохранительный клапан**

 **MRV - 06 - P**

**MRV-06** = CETOP 3 (Ду 6)

**MRV-10** = CETOP 5 (Ду 10)


|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Цена |
| MRV-06-P | 3600,00 |
| MRV-06-A | 3600,00 |
| MRV-06-B | 3600,00 |
| MRV-10-P | 5400,00 |
| MRV-10-A | 5400,00 |
| MRV-10-B | 5400,00 |

**Гидрозамки**

**Z2S - 06 - W**

**Z2S-06** = CETOP 3 (Ду 6)

**Z2S -10** = CETOP 5 (Ду 10)






|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Цена |
| Z2S-06-A | 3600,00 |
| MRV-06-A | 3600,00 |
| MRV-06-B | 3600,00 |
| MRV-10-P | 5400,00 |
| MRV-10-A | 5400,00 |
| MRV-10-B | 5400,00 |

Серия W2N – Распределители седельного типа.



Серия W2N - распределитель седельного типа. В закрытом состоянии он гарантирует отсутствие утечек в запираемой полости.

Тип исполнений:



Серия EEX.

Распределители для использования во взрывоопасных средах с сертификатом ТР ТС 12.

Распределители золотникового типа

Распределители седельного типа (безутечковые).

